**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

**сельского поселения**

**Колывань**

**муниципального района Красноармейский**

**Самарской области**

**РЕШЕНИЕ**

**Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Колывань муниципального района**

**Красноармейский Самарской области**

**«26» января 2017 год. № 76**

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области

РЕШИЛО:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования   
сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Колывань» и на официальном сайте сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Колывань С.В.Фанаберов

Утверждены

Решением Собрания представителей

сельского поселения Колывань

муниципального района

Красноармейский Самарской области

№ 76 от 26.01.2017г

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский

Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 291 – 293 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области;

предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области.

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский

Самарской области

| **№ п/п** | **Наименование вида объекта местного значения** | **Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности** | | | | | **Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **единица измерения** | **значение показателя** | | | | **вид доступности, единица измерения** | | | **значение показателя** | | |
| **Объекты в области образования** | | | | | | | | | | | | |
|  | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 | | | | пешеходная доступность, метры | | | в сельских населенных пунктах: | | |
| для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения | |
| 2 000 | 4 000 | |
| транспортная доступность, минуты | | | в сельских населенных пунктах\*: | | |
| для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения | |
| 15 | 30\*\* | |
| Примечания:  \* Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.  \*\* Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. | | | | | |
|  | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 | | | | пешеходная доступность, метры | | | в сельских населенных пунктах | 500 | |
|  | Организации дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | 45 | | | | транспортная доступность, минуты | | | в иных населенных пунктов | не устанавливается | |
| **Объекты в области физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | | | | |
|  | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 | | | | -транспортная доступность, минуты | | | 20 | | |
|  | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | 75 | | | | транспортная доступность, минуты | | | в иных населенных пунктах | | не устанавливается |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 | | | | пешеходная доступность, метры | | | 1 000 | | |
| **Объекты в области библиотечного обслуживания** | | | | | | | | | | | | |
|  | Общедоступные библиотеки сельских поселения (сельские массовые библиотеки) | количество объектов | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек | | | 1 с филиалом в данном населенном пункте | транспортная доступность, минуты | | | 30 | | |
| в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | | | 1 отдел внестационарного обслуживания |
|  | Детские библиотеки | количество объектов | в иных населенных пунктах | | | не устанавливается | транспортная доступность, минуты | | | в сельских населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | | 30 |
| в иных населенных пунктах | | не устанавливается |
|  | Юношеские библиотеки | количество объектов | в иных населенных пунктах | | | не устанавливается | транспортная доступность, минуты | | | 20 | | |
| **Объекты в области культуры и искусства** | | | | | | | | | | | | |
|  | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | в сельских поселениях с числом жителей до 500 человек 20 зрительских мест на каждые 100 жителей | | | | транспортная доступность, минуты | | | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений  30 | | |
| в сельских поселениях с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек | | | 150-200 зрительских мест |
| в иных населенных пунктах | | не устанавливается |
| в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек | | | передвижная форма обслуживания |
|  | Музеи | количество объектов на муниципальное образование | в сельском поселении | | | 1 | - | | | не устанавливается | | |
|  | Театры | количество объектов | в иных населенных пунктах | | | не устанавливается | транспортная доступность, минуты | | | 40 | | |
|  | Концертные залы | количество объектов | в иных населенных пунктах | | | не устанавливается | транспортная доступность, минуты | | | 40 | | |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы | количество мест на 1 тысячу человек | в иных населенных пунктах | | | не устанавливается | транспортная доступность, минуты | | | 40 | | |
| **Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения** | | | | | | | | | | | | |
|  | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 6 | | | | | | пешеходная доступность, метры | 1 000 | | |
|  | Парки культуры и отдыха | количество объектов | в иных населенных пунктах | | | не устанавливается | | | транспортная доступность, минуты | 20 | | |
| **Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5\* | | | | | | - | не устанавливается | | |
| \*Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. | | | | | |
|  | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: | | | | | | пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома | | 100 |
| жилые районы | | | 25 | | | до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных  учреждений торговли и общественного питания | | 150 |
| общегородские и специализированные центры | | | 5 | | | до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения  и административных зданий | | 250 |
| промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | | | 25 | | | до входов в парки, на выставки и стадионы | | 400 |
| зоны массового кратковременного отдыха | | | 15 | | |
|  | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 | | | | | | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | в сельских населенных пунктах | | 800 |
| **Объекты в области обращения с отходами** | | | | | | | | | | | | |
|  | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: | | кг | литры | | | - | не устанавливается | | |
| -   от прочих жилых зданий | | 300-450 | 1100-1500 | | |
| Общее количество с учетом общественных зданий | | 280-300 | 1400-1500 | | |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | | - | 2000-35000 | | |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | | 5-15 | 8-20 | | |
| Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов | | | | | |
| **Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой** | | | | | | | | | | | | |
|  | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства | Электропотребление | | Использование максимума электрической нагрузки | | - | | не устанавливается | | |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) | | | | |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | | 4100 | |
|  | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки | | | | | - | | не устанавливается | | |
| для зданий с местными (квартирными) водонагревателями | | | 200, со снижением до 180 к 2025 году | |
| для объектов обслуживания повседневного пользования | | | 25 | |
|  | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды | | | | | - | | не устанавливается | | |
| величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 | | | | |
|  | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5;  горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5;  отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 | | | | | - | | не устанавливается | | |
|  | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта | | | Количество этажей 1-3 | | - | | не устанавливается | | |
| Жилые здания | | | 186 | |
| Общеобразовательные организации, медицинские организации | | | 203- | |
| Дошкольные образовательные организации | | | 284- | |
| **Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | | | | |
|  | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения | | | 0,24 | - | | | не устанавливается | | |
| **Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | | |
|  | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | В секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна | | | | транспортная доступность, минуты | | | в иных населенных пунктах | | не устанавливается |

3. **Правила и область применения   
расчетных показателей, содержащихся в основной части   
местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Колывань муниципального района**

**Красноармейский Самарской области**

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Колываньмуниципального района Красноармейский Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области (далее так же местные нормативы) применяются при подготовке:

1) генерального плана сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области;

2 ) документации по планировке территории.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 2 настоящих правил, приведены в таблице 1.

**4. Области применения**

1. Области применения предельных значений конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 1.

**Таблица 1. Области применения расчетных показателей,   
установленных местными нормативами градостроительного проектирования   
для объектов местного значения сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский**

**Самарской области**

Принятые сокращения:

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области

МНГП с.п. - местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расчетного показателя, в отношении которого МНГП устанавливается предельное значение | Единицы измерения расчетного показателя | Непосредственное применение | Применение в случаях отсутствия в муниципальном образовании МНТП или противоречия МНТП предельным значениям расчетных показателей, установленных МНГП муниципального района | |
| МНГП с.п. | ГП с.п. | ДПТ |
| **В области образования** | | | | | |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | - | - | + |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | пешеходная доступность, метры | - | + | + |
| транспортная доступность, минуты | - | + | + |
| 3. | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | - | - | + |
| 4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | - | + | + |
| 5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | - | - | + |
| 6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | транспортная доступность, минуты | - | - | + |
| **В области физической культуры и массового спорта** | | | | | |
| 8. | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | + | + |
| 9. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| 11. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плавательных бассейнов | транспортная доступность, минуты | - | - | + |
| 12. | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями | квадратные метры на 1 тысячу человек | + | + | + |
| 13. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивных сооружений | пешеходная доступность, метры | + | + | + |
| **В области библиотечного обслуживания** | | | | | |
| 14. | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов | + | + | + |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | + | + | + |
| 15. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| 16. | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| 17. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек | количество объектов | + | + | + |
| 18. | Минимально допустимый уровень обеспеченности юношескими библиотеками | транспортная доступность, минуты | - | - | + |
| 19. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности юношеских библиотек | количество объектов | - | - | + |
| **В области культуры и искусства** | | | | | |
| 20. | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | + | + | + |
| 21. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| 22. | Минимально допустимый уровень обеспеченности музеями | количество объектов на муниципальное образование | + | + | + |
| 23. | Минимально допустимый уровень обеспеченности театрами | количество объектов | - | - | + |
| 24. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности театров | транспортная доступность, минуты | - | - | + |
| 25. | Минимально допустимый уровень обеспеченности концертными залами | количество объектов | - | - | + |
| 26. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности концертных залов | транспортная доступность, минуты | - | - | + |
| 27. | Минимально допустимый уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами | количество мест на 1 тысячу человек | - | - | + |
| 28. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов | транспортная доступность, минуты | - | - | + |
| **В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения** | | | | | |
| 29. | Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования | квадратный метр на 1 человека | + | + | + |
| 30. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования | пешеходная доступность, метры | + | + | + |
| 31. | Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | количество объектов | - | - | + |
| 32. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха | транспортная доступность, минуты | - | - | + |
| **В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры** | | | | | |
| 33. | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | + | + | + |
| 34. | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | + | + | + |
| 35. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования | пешеходная доступность, м | + | - | + |
| 36. | Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | + | + | + |
| 37. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | + | + | + |
| **В области обращения с отходами** | | | | | |
| 38. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | + | + | + |
| **В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой** | | | | | |
| 39. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + | + |
| 40. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | + | + | + |
| 41. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | + | + | + |
| 42. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + | + |
| 43. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв м, за отопительный период | + | + | + |
| **В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | |
| 44. | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | + | + |
| **В области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг** | | | | | |
| 45. | Минимально допустимый уровень обеспеченности многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | - | - | + |
| 46. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | транспортная доступность, минуты | - | - | + |